#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC3.Channel-0\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR
ADC3.IPParameters=Rank-0\#ChannelRegularConversion,Channel-0\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion,OffsetSignedSaturation-0\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag
ADC3.NbrOfConversionFlag=1
ADC3.OffsetNumber-0\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC3.OffsetSignedSaturation-0\#ChannelRegularConversion=DISABLE
ADC3.Rank-0\#ChannelRegularConversion=1
ADC3.SamplingTime-0\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5
BSP_IP_NAME=NUCLEO-H743ZI2
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
CORTEX_M7.IPParameters=default_mode_Activation
CORTEX_M7.default_mode_Activation=1
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
MMTAppRegionsCount=0
MMTConfigApplied=false
Mcu.CPN=STM32H743ZIT6
Mcu.Family=STM32H7
Mcu.IP0=ADC3
Mcu.IP1=CORTEX_M7
Mcu.IP2=DEBUG
Mcu.IP3=MEMORYMAP
Mcu.IP4=NVIC
Mcu.IP5=RCC
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=TIM6
Mcu.IP8=USART3
Mcu.IP9=NUCLEO-H743ZI2
Mcu.IPNb=10
Mcu.Name=STM32H743ZITx
Mcu.Package=LQFP144
Mcu.Pin0=PC13
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN (OSC32_IN)
Mcu.Pin10=PA14 (JTCK/SWCLK)
Mcu.Pin11=PE1
Mcu.Pin12=VP_ADC3_TempSens_Input
Mcu.Pin13=VP_ADC3_Vref_Input
Mcu.Pin14=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin15=VP_TIM6_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin16=VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT (OSC32_OUT)
Mcu.Pin3=PH0-OSC_IN (PH0)
Mcu.Pin4=PH1-OSC_OUT (PH1)
Mcu.Pin5=PB0
Mcu.Pin6=PB14
Mcu.Pin7=PD8
Mcu.Pin8=PD9
Mcu.Pin9=PA13 (JTMS/SWDIO)
Mcu.PinsNb=17
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32H743ZITx
MxCube.Version=6.15.0
MxDb.Version=DB.6.0.150
NVIC.ADC3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM6_DAC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USART3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA13\ (JTMS/SWDIO).GPIOParameters=GPIO_Label
PA13\ (JTMS/SWDIO).GPIO_Label=JTMS
PA13\ (JTMS/SWDIO).Locked=true
PA13\ (JTMS/SWDIO).Mode=Serial_Wire
PA13\ (JTMS/SWDIO).Signal=DEBUG_JTMS-SWDIO
PA14\ (JTCK/SWCLK).GPIOParameters=GPIO_Label
PA14\ (JTCK/SWCLK).GPIO_Label=JTCK
PA14\ (JTCK/SWCLK).Locked=true
PA14\ (JTCK/SWCLK).Mode=Serial_Wire
PA14\ (JTCK/SWCLK).Signal=DEBUG_JTCK-SWCLK
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=LD1 [User Led Green]
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=LD3 [User Led Red]
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PC13.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13.GPIO_Label=B1 [User Button]
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPIO_Input
PC14-OSC32_IN\ (OSC32_IN).Locked=true
PC14-OSC32_IN\ (OSC32_IN).Mode=LSE-External-Oscillator
PC14-OSC32_IN\ (OSC32_IN).Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT\ (OSC32_OUT).Locked=true
PC15-OSC32_OUT\ (OSC32_OUT).Mode=LSE-External-Oscillator
PC15-OSC32_OUT\ (OSC32_OUT).Signal=RCC_OSC32_OUT
PD8.GPIOParameters=GPIO_Label
PD8.GPIO_Label=STLINK_RX
PD8.Locked=true
PD8.Mode=Asynchronous
PD8.Signal=USART3_TX
PD9.GPIOParameters=GPIO_Label
PD9.GPIO_Label=STLINK_TX
PD9.Locked=true
PD9.Mode=Asynchronous
PD9.Signal=USART3_RX
PE1.GPIOParameters=GPIO_Label
PE1.GPIO_Label=LD2 [User Led Yellow]
PE1.Locked=true
PE1.Signal=GPIO_Output
PH0-OSC_IN\ (PH0).Locked=true
PH0-OSC_IN\ (PH0).Mode=HSE-External-Clock-Source
PH0-OSC_IN\ (PH0).Signal=RCC_OSC_IN
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Locked=true
PH1-OSC_OUT\ (PH1).Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=false
ProjectManager.DeviceId=STM32H743ZITx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_H7 V1.12.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=ST-LAB.ioc
ProjectManager.ProjectName=ST-LAB
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=CMake
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_ADC3_Init-ADC3-false-HAL-true,4-MX_TIM6_Init-TIM6-false-HAL-true,5-MX_USART3_UART_Init-USART3-false-HAL-true,0-MX_CORTEX_M7_Init-CORTEX_M7-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=75000000
RCC.AHB12Freq_Value=240000000
RCC.AHB4Freq_Value=240000000
RCC.APB1Freq_Value=120000000
RCC.APB2Freq_Value=120000000
RCC.APB3Freq_Value=120000000
RCC.APB4Freq_Value=120000000
RCC.AXIClockFreq_Value=240000000
RCC.CECFreq_Value=32000
RCC.CKPERFreq_Value=64000000
RCC.CortexFreq_Value=480000000
RCC.CpuClockFreq_Value=480000000
RCC.D1CPREFreq_Value=480000000
RCC.D1PPRE=RCC_APB3_DIV2
RCC.D2PPRE1=RCC_APB1_DIV2
RCC.D2PPRE2=RCC_APB2_DIV2
RCC.D3PPRE=RCC_APB4_DIV2
RCC.DFSDMACLkFreq_Value=480000000
RCC.DFSDMFreq_Value=120000000
RCC.DIVM1=5
RCC.DIVM2=2
RCC.DIVN1=192
RCC.DIVN2=12
RCC.DIVP1Freq_Value=480000000
RCC.DIVP2Freq_Value=75000000
RCC.DIVP3Freq_Value=50390625
RCC.DIVQ1Freq_Value=480000000
RCC.DIVQ2Freq_Value=75000000
RCC.DIVQ3Freq_Value=50390625
RCC.DIVR1Freq_Value=480000000
RCC.DIVR2Freq_Value=75000000
RCC.DIVR3Freq_Value=50390625
RCC.FDCANFreq_Value=480000000
RCC.FMCFreq_Value=240000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLK3ClockFreq_Value=240000000
RCC.HCLKFreq_Value=240000000
RCC.HPRE=RCC_HCLK_DIV2
RCC.HRTIMFreq_Value=240000000
RCC.I2C123Freq_Value=120000000
RCC.I2C4Freq_Value=120000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHB12Freq_Value,AHB4Freq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,APB3Freq_Value,APB4Freq_Value,AXIClockFreq_Value,CECFreq_Value,CKPERFreq_Value,CortexFreq_Value,CpuClockFreq_Value,D1CPREFreq_Value,D1PPRE,D2PPRE1,D2PPRE2,D3PPRE,DFSDMACLkFreq_Value,DFSDMFreq_Value,DIVM1,DIVM2,DIVN1,DIVN2,DIVP1Freq_Value,DIVP2Freq_Value,DIVP3Freq_Value,DIVQ1Freq_Value,DIVQ2Freq_Value,DIVQ3Freq_Value,DIVR1Freq_Value,DIVR2Freq_Value,DIVR3Freq_Value,FDCANFreq_Value,FMCFreq_Value,FamilyName,HCLK3ClockFreq_Value,HCLKFreq_Value,HPRE,HRTIMFreq_Value,I2C123Freq_Value,I2C4Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPTIM345Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LTDCFreq_Value,MCO1PinFreq_Value,MCO2PinFreq_Value,PLLSourceVirtual,QSPIFreq_Value,RNGFreq_Value,RTCFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI23Freq_Value,SAI4AFreq_Value,SAI4BFreq_Value,SDMMCFreq_Value,SPDIFRXFreq_Value,SPI123Freq_Value,SPI45Freq_Value,SPI6Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,Tim1OutputFreq_Value,Tim2OutputFreq_Value,TraceFreq_Value,USART16Freq_Value,USART234578CLockSelection,USART234578Freq_Value,USBFreq_Value,VCO1OutputFreq_Value,VCO2OutputFreq_Value,VCO3OutputFreq_Value,VCOInput1Freq_Value,VCOInput2Freq_Value,VCOInput3Freq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=120000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=120000000
RCC.LPTIM345Freq_Value=120000000
RCC.LPUART1Freq_Value=120000000
RCC.LTDCFreq_Value=50390625
RCC.MCO1PinFreq_Value=64000000
RCC.MCO2PinFreq_Value=480000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.QSPIFreq_Value=240000000
RCC.RNGFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.SAI1Freq_Value=480000000
RCC.SAI23Freq_Value=480000000
RCC.SAI4AFreq_Value=480000000
RCC.SAI4BFreq_Value=480000000
RCC.SDMMCFreq_Value=480000000
RCC.SPDIFRXFreq_Value=480000000
RCC.SPI123Freq_Value=480000000
RCC.SPI45Freq_Value=120000000
RCC.SPI6Freq_Value=120000000
RCC.SWPMI1Freq_Value=120000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=480000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.Tim1OutputFreq_Value=240000000
RCC.Tim2OutputFreq_Value=240000000
RCC.TraceFreq_Value=480000000
RCC.USART16Freq_Value=120000000
RCC.USART234578CLockSelection=RCC_USART234578CLKSOURCE_PLL2
RCC.USART234578Freq_Value=75000000
RCC.USBFreq_Value=480000000
RCC.VCO1OutputFreq_Value=960000000
RCC.VCO2OutputFreq_Value=150000000
RCC.VCO3OutputFreq_Value=100781250
RCC.VCOInput1Freq_Value=5000000
RCC.VCOInput2Freq_Value=12500000
RCC.VCOInput3Freq_Value=781250
USART3.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART3.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_ADC3_TempSens_Input.Mode=IN-TempSens
VP_ADC3_TempSens_Input.Signal=ADC3_TempSens_Input
VP_ADC3_Vref_Input.Mode=IN-Vrefint
VP_ADC3_Vref_Input.Signal=ADC3_Vref_Input
VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP.Mode=CurAppReg
VP_MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP.Signal=MEMORYMAP_VS_MEMORYMAP
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM6_VS_ClockSourceINT
board=NUCLEO-H743ZI2
boardIOC=true
